**医用无菌物品时间管理标签打印机技术参数**

**一、总体要求**

1. 使用范围：满足临床护理各种无菌物品时间管理标签打印需求。
2. 至少包含2小时、4小时、24小时、48小时、72小时、7天、28天、30天、60天、180天10个时间点可选。

**二、技术参数要求**

1. 电源：电池容量≥3000mAh，充电电源5V，电流2A；
2. 单次充电时间：≤2小时；
3. 充电完成后使用时长：≥10天；
4. 不需人工计算，可自动计算打印，操作步骤≤3步；
5. 不需连接WIFI、手机APP等，可直接打印；
6. 不需更换电池、墨盒，环保、节约成本；
7. 打印方式： 热感式打印；
8. 打印方向： 横向；
9. 打印宽度： 40mm；
10. 打印针数： Max384点；
11. 打印头寿命：≥20KM；
12. 色带性能方式：无需色带；
13. 出纸方式：逐页出纸；
14. 介质宽度：0.18mm；
15. 外形尺寸：小巧便携，方便病房移动使用；

**医用无菌物品时间管理标签纸技术参数**

**技术参数要求：**

1.标签大小：40mm\*20mm；

2.纸管直径：16mm；

3.标签直径：32mm/42mm；

4.圆角半径：1.5mm；

**其他要求：**

1.整机至少1年免费保修，免费提供设备使用培训；

2.打印标签纸要求：防水防油防酒精防84消毒液，防刮擦防磨损，标签时间显示时长≥360天。